J’utilise bien mon compas

S.Solides et figures

Etat du matériel :

La mine et la pointe sèche doivent être

 situées à la même hauteur.

S’il s’agit d’un biseau, il est disposé

comme sur le dessin, vers l’extérieur.

Pointe comme biseau doivent être

taillés.

Lors de l’ouverture du compas, il est préférable d’écarter la mine de la pointe sèche plutôt que de tirer sur les deux parties simultanément…et ce afin de se préparer la prise de mesures.

On fait pivoter en tenant l’extrémité supérieure

entre le pouce et l’index.

Eviter de travailler sur une surface lisse pour favoriser l’adhérence de la pointe sèche .